***Автор: Кравченко Павел Анатольевич***

***Учитель технологии МБОУ СОШ №44 им. Ф.А.Щербины***

***ст.Новодеревянковской Каневского муниципального образования***

***Краснодарского края***

**Тест. Устройство токарного станка по дереву**

***УМК – линия В.Д.Симоненко***

***Учебник «Технология. Технический труд» 6 класс.***

***Автор: В.Д.Симоненко и др.***

1. Какую форму приобретает заготовка в результате обработки точением?  
а) форму тела вращения;                                         в) форму куба;  
б) форму призмы;                                                     г) форму пирамиды.

2. Для чего служит передняя бабка?  
а) для передачи вращательного движения заготовке;  
б) для закрепления заготовки и передачи ей вращательного движения;  
в) для установки и крепления заготовки.

3. Для служит задняя бабка токарного станка?  
а) для поддержания и закрепления заготовки;  
б) для закрепления инструмента;  
в) для поддержания заготовки.

4. Как называется рабочий вал передней бабки токарного станка?  
а) шпиндель;                                                              в) ось;  
б) стержень;                                                               г) вал.

5. Опорой для чего служит подручник с держателем?  
а) контрольного инструмента;  
б) измерительного инструмента;  
в) режущего инструмента.

6. Что на токарном станке закрепляется с применением приспособления?  
а) заготовка на задней бабке;  
б) заготовка на станине;  
в) заготовка на правой стороне передней бабки;  
г) резцы.

7. В какой строке правильно перечислены приспособления к токарному станку по древесине?  
а) патрон, планшайба;  
б) трезубец, планшайба, патрон;  
в) патрон, трезубец.

Ответы: 1-а, 2-б, 3-а, 4-а, 5-в, 6-в, 7-б.