**Урок для учащихся 6 – х классов.**

**Учитель технологии Крайнюченко Д. Р.**

**Тема**: Обработка нижнего среза ночной сорочки.

**Цель:** совершенствовать приёмы обработки нижних срезов сорочки. Ознакомить с разновидностями съёмной отделки.

**Оборудование и материалы**: швейные машины, ножницы, иглы, булавки, нитки, утюг, гладильная доска.

**Ход урока.**

1. Вводный инструктаж.

- Повторение способов и приёмов обработки нижних срезов ночной сорочки, а также известных учащимся разновидностей постоянной отделки: вышивки, аппликации, тесьмы, окантовки срезов и др.

Учитель говорит об использовании съёмной отделки. Рассказывает учащимся, что отделка является дополнением к изделию, необходимом, чтобы она соответствовала формам и линиям изделия, сочеталась по цвету с тканью изделия, удовлетворяла назначению его. В разные периоды и эпохи отдавалось предпочтение той или иной отделке.

Учитель демонстрирует современную отделку: кружева, сутаж, оборки, ленты. Напоминает, что при отделке необходимо подобрать цвет ниток и их номер. Шов вподгибку с закрытым срезом относится к краевым швам, применяется для изделий спортивного стиля, лёгких хлопчатобумажных платьев, блузок, ночных сорочек. Застрачивание – закрепление подогнутого края детали строчкой (застрачивание краёв обтачек, подбортов, низа платья, блузы). Перед обработкой низа изделие выворачивают на лицевую сторону, складывают по середине переда и стенки, уравнивают боковые швы, отмечают длину изделия в готовом виде и уточняют меловые линии подгибки низа по подсобному лекалу. Низ изделия при этом располагают перед собой (к себе). Обмеляют низ, оставляя на подгибку 2 – 4 см, в зависимости от модели и толщины ткани. Существуют различные способы обработки низа сорочки. В изделиях из тонких и хлопчатобумажных тканей его обрабатывают на специальной машине швом вподгибку с закрытым срезом. Иногда низ сорочки обрабатывают специальной тесьмой. К низу сорочки могут быть притачаны рюши, оборки, кружева, сборки и отделочная тесьма. После обработки низа сорочки следует окончательная отделка изделия, включающая чистку, влажно – тепловую обработку. Качество готовых швейных изделий во многом зависит от выполнения отделочных работ.

1. Практическая работа.

Разбор инструкционной карты.

|  |  |
| --- | --- |
| Последовательность работы | Примечание |
| а) при обработке обмёточными стежками припуск шва подрезать до 2 – 2,5 см.; шов разутюжить, срезы обметать;  б) при застрачивании срезов припуск шва подрезать до 2,5 см.; обрезной край загнуть на изнаночную сторону ткани на 0,5 – 0,7 см и застрочить от сгиба на 0,2 см;  в) при обработке на машине обрезной край загнуть на изнаночную сторону ткани, сохранив норму запаса (2 – 2,5), и обработать сгиб тканей зигзагообразной строчкой; излишки ткани срезать до выполненной строчки;  после обработки срезы приутюжить, подложив бумагу. | можно обработать хлопчатобумажную, льняную, шёлковую и шерстяную ткани; так обрабатывают любые ткани, кроме толстых; обрабатывают любые ткани, кроме толстых, которые можно обработать швом «зигзаг» без подгиба обрезного края;  чтобы не было отпечатка на изделии. |

1. Подведение итогов, выставление оценок.