**Тест «Устройство компьютера»**

1. Сложная многослойная печатная плата, на которой устанавливаются основные компоненты ПК:
2. сетевая карта;
3. материнская плата;
4. видеокарта.
5. К основным характеристикам процессора не относится:
6. тактовая частота;
7. объём оперативной памяти;
8. разрядность.
9. Основной рабочий компонент ПК, выполняющий арифметические, логические операции, координирующий работу устройств:
10. процессор;
11. материнская плата;
12. сетевая карта.
13. Как называется устройство, основным назначением которого являются управление курсором и ввод алфавитно- цифровых символов?
14. сканер;
15. клавиатура;
16. тачпад.
17. Что не относится к основным блокам клавиатуры?
18. алфавитно–цифровой блок;
19. клавиши управления документом;
20. функциональные клавиши.
21. Как называются принтеры, в которых используются чернильная печатающая головка, выбрасывающая под давлением чернила из ряда мельчайших отверстий на бумагу:
22. матричный;
23. лазерный;
24. струйный.
25. К внутренней памяти относится:
26. оперативная память;
27. флеш-диск;
28. CD- диск.
29. К внешней памяти относится:
30. оперативная память;
31. флеш-память;
32. жёсткий магнитный магнит.
33. Какую ёмкость имеют односторонние DVD?

1) 4,7 Гбайт;

2) 1,7 Мбайт;

1. Для предотвращения потери информации на носителях и их выхода из строя необходимо:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_